# linux-cell

include $(TOP)/configs/default

CONFIG_NAME = linux-cell


GALLIUM_DRIVER_DIRS += cell


# Compiler and flags
CC = ppu32-gcc
CXX = ppu32-g++
HOST_CC = gcc

OPT_FLAGS = -g

# Cell SDK location
SDK = /opt/ibm/cell-sdk/prototype/sysroot/usr


CFLAGS = $(OPT_FLAGS) -Wall -Winline -fPIC -m32 -mabi=altivec -maltivec \
	-I. -I$(SDK)/include \
	-DGALLIUM_CELL -DUSE_XSHM

CXXFLAGS = $(CFLAGS)

# Omitting glw here:
SRC_DIRS = gallium mesa gallium/winsys glu glut/glx


MKDEP_OPTIONS = -fdepend -Y


GL_LIB_DEPS = $(EXTRA_LIB_PATH) -lX11 -lXext -lm -lpthread \
	-L$(SDK)/lib -m32 -Wl,-m,elf32ppc -R$(SDK)/lib -lspe2



### SPU stuff

SPU_CC = spu-gcc

SPU_CFLAGS = $(OPT_FLAGS) -W -Wall -Winline -Wmissing-prototypes -Wno-main \
	-I. -I$(SDK)/spu/include -I$(TOP)/src/mesa/ $(INCLUDE_DIRS) \
	-include spu_intrinsics.h

SPU_LFLAGS = -L$(SDK)/spu/lib -Wl,-N -lmisc

SPU_AR = ppu-ar
SPU_AR_FLAGS = -qcs

SPU_EMBED = ppu32-embedspu
SPU_EMBED_FLAGS = -m32
